**Informacje do dokumentacji projektowej oraz przedmiarów dla zadania pn.: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP
w miejscowości Mokrsko – Etap III.**

1. Uwagi do załączonych przedmiarów i kosztorysów nakładczych, branża budowlana:
2. **W załączonych dokumentach błędnie podano wartości w pozycjach 41 - 45 Wymiana stropu I piętra i dachu budynku szkoły podstawowej, należy przyjąć zgodnie z dok. projektową:**

Poz. 41 – robocizna i sprzęt – murłaty i podwaliny: 159,05 mb

Poz. 42 – robocizna i sprzęt – słupy: 39,0 mb

Poz. 43 – robocizna i sprzęt – płatwie: 76,35 mb

Poz. 44 – robocizna i sprzęt – krokwie narożne i kosztowe (wg zestawienia płatwie narożne): 15,60 mb

Poz. 45 – robocizna i sprzęt – krokwie zwykłe: 594,34 mb

1. **Uszczegółowienie**: Płyta stropowa WPS dolna grubość 8 cm dla obciążenia użytkowego min. 4,00 KN/m2 Płyta stropowa górna gr. 6 cm do wykonania wg rys. nr 11 projektu budowlanego.
2. **W załączonych dokumentach błędnie podano wartości w pozycjach 135-142 - Wymiana dachu budynku gimnazjum, należy przyjąć zgodnie z dok. projektową:**

Poz. 135 – robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny: 284,10 mb

Poz. 136 – robocizna i sprzęt – słupy: 281,50 mb

Poz. 137 – robocizna i sprzęt – płatwie: 317,20 mb

Poz. 138 – robocizna i sprzęt – krokwie narożne i kosztowe (wg zestawienia płatwie narożne): 36,0 mb

Poz. 139- robocizna i sprzęt – krokwie zwykłe: 1671,0 mb

Poz. 140 – robocizna i sprzęt – miecze i kleszcze i wymiany: 761,60 mb

Poz. 141 – materiał – murłaty i podwaliny – 4,74 m3

Poz. 142 – materiał – słupy – 4,054 m3

1. **Ocieplenie stropodachu sala gimnastyczna – Uszczegółowienie:** Papa podkładowa modyfikowana kolor szary. grubość nie mniejsza niż 4,2mm, Papa wierzchniego krycia modyfikowana kolor szary grubość nie mniejsza niż 5,2 mm

**UWAGA 1** Zgodnie z SIWZ **przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.** Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w pkt. 3.1. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

**UWAGA 2 Ujęte w dokumentacjach projektowych oraz STWiORB – roboty dotyczące wymiany kotłowni z opalanej węglem na opalaną paliwem odnawialnym oraz roboty budowlane w kotłowni, Instalacja elektryczna w budynku kotłowni i sali gimnastycznej, Instalacja C.O. w zakresie obiegu Środowiskowego Domu Samopomocy – realizacja 2013r. – ZOSTAŁY WYKONANE i nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego, nie należy ich wyceniać.**